Перечень внесенных изменений в документацию электронного аукциона на право заключения договора на поставку колесного трактора с навесным оборудованием для нужд АО «Центральный рынок» от 10.07.2018 г.

1. В п. 4 Технического задания на поставку колесного трактора с навесным оборудованием (Приложение № 1 к информационной карте электронного аукциона на право заключения договора на поставку колесного трактора с навесным оборудованием для нужд АО «Центральный рынок» от 10.07.2018 г.) (далее по тексту – «Техническое задание») внесены следующие изменения:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Характеристики (описание) товара | Конкретные показатели предлагаемого для поставки товара |
| **пп. 1.1.11. п. 4** Технического задания изложить в следующей редакции: | Размеры шин задних колес | 18.4R34 или 15,5R38 |
| **пп. 1.3.2. п. 4** Технического задания изложить в следующей редакции: | Номинальное напряжение системы электропуска, В, не менее | 12 |
| **пп. 1.10.1. п. 4** Технического задания изложить в следующей редакции: | Гидронавесная система | Задняя, универсальная, раздельно агрегатная, с высотным регулированием |
| **Дополнить пп. 1.10.1.1 п. 4** Технического задания следующего содержания: | Грузоподъемность, кг, не менее | 3200 |
| **Дополнить пп. 1.10.1.2 п. 4** Технического задания следующего содержания: | Максимальное давление, МПа, не менее | 18 |
| **Дополнить пп. 1.10.1.3 п. 4** Технического задания следующего содержания: | Производительность насоса, л/мин, не менее | 45 |
| **Дополнить пп. 1.10.1.4 п. 4** Технического задания следующего содержания: | Емкость гидросистемы, л., не менее | 25 |

16.07.2018г.

Главный механик А.А. Двоеглазов